<!DOCTYPE SimulIDE>

<mcu name="p10F204" core="Pic14" data="32" prog="512" progword="2"
            inst_cycle="4">
            
    <include file="pic/pic14_regs.xml" />
    <include file="p10F20x/p10F20x_regs.xml" />
    
    <regblock name="SFR0" start="0x00" end="0x0B" streg="STATUS">
        <register name="CMCON0"  addr="0x07" bits="CWU,CPREF,CNREF,CMPON,CMPT0CS,POL,COUTEN,CMPOUT" reset="11111111" mask="01111111"/>
    </regblock>
    
    <include file="p10F20x/p10F20x_perif.xml" />
    
    <datablock name="GPR" start="0x08" end="0x01F"/>
    
</mcu>
