<!DOCTYPE SimulIDE>

<!-- This file was generated by SimulIDE -->

<packageB name="74HC4518" pins="14" width="5" height="10" background="" type="Logic" >

    <pin type="" xpos="-8" ypos="8" angle="180" length="8" id="1CP0" label=" 1CP0" /><!-- packagePin1 -->
    <pin type="inverted" xpos="-8" ypos="16" angle="180" length="8" id="!1CP1" label=" 1CP1" /><!-- packagePin2 -->
    <pin type="" xpos="-8" ypos="24" angle="180" length="8" id="1MR" label=" 1MR" /><!-- packagePin3 -->
    <pin type="" xpos="-8" ypos="48" angle="180" length="8" id="2CP0" label=" 2CP0" /><!-- packagePin4 -->
    <pin type="inverted" xpos="-8" ypos="56" angle="180" length="8" id="!2CP1" label=" 2CP1" /><!-- packagePin5 -->
    <pin type="" xpos="-8" ypos="64" angle="180" length="8" id="2MR" label=" 2MR" /><!-- packagePin6 -->
    <pin type="" xpos="48" ypos="8" angle="0" length="8" id="1Q0" label="1Q0 " /><!-- packagePin7 -->
    <pin type="" xpos="48" ypos="16" angle="0" length="8" id="1Q1" label="1Q1 " /><!-- packagePin8 -->
    <pin type="" xpos="48" ypos="24" angle="0" length="8" id="1Q2" label="1Q2 " /><!-- packagePin9 -->
    <pin type="" xpos="48" ypos="32" angle="0" length="8" id="1Q3" label="1Q3 " /><!-- packagePin10 -->
    <pin type="" xpos="48" ypos="48" angle="0" length="8" id="2Q0" label="2Q0 " /><!-- packagePin11 -->
    <pin type="" xpos="48" ypos="56" angle="0" length="8" id="2Q1" label="2Q1 " /><!-- packagePin12 -->
    <pin type="" xpos="48" ypos="64" angle="0" length="8" id="2Q2" label="2Q2 " /><!-- packagePin13 -->
    <pin type="" xpos="48" ypos="72" angle="0" length="8" id="2Q3" label="2Q3 " /><!-- packagePin14 -->
    
</packageB>
