<!DOCTYPE SimulIDE>

<mcu name="mega168" core="AVR" data="1280" prog="8192" progword="2" eeprom="512"
            inst_cycle="1">

    <include file="avr/avr_gpr.xml" />
    <include file="megax8/megax8_regs.xml" />
    <datablock name="RAM" start="0x0100" end="0x04FF"/>
    
    <include file="megax8/megaxx8_int.xml" />
    <include file="megax8/megax8_perif.xml" />
    
</mcu>
