<circuit type="simulide_1.0" stepSize="1000000" stepsPS="1000000" NLsteps="100000" animate="1" >

<item itemtype="WS2812" CircId="WS2812-2" mainComp="false" Show_id="false" Show_Val="false" Pos="-268,16" rotation="0" hflip="1" vflip="1" label="WS2812-7" idLabPos="-16,-24" labelrot="0" valLabPos="0,0" valLabRot="0" Rows="11 _Leds" Cols="40 _Leds" />

<item itemtype="Subcircuit" CircId="Uno-1" mainComp="false" Show_id="true" Show_Val="false" Pos="-92,-272" rotation="0" hflip="1" vflip="1" label="Arduino Uno-3" idLabPos="100,-21" labelrot="0" valLabPos="0,0" valLabRot="0" Logic_Symbol="false">
<mainCompProps itemtype="MCU" CircId="1_mega328-109" mainComp="true" Show_id="false" Show_Val="false" Pos="20,20" rotation="0" hflip="1" vflip="1" label="1_mega328-109" idLabPos="0,-20" labelrot="0" valLabPos="-16,20" valLabRot="0" Frequency="16 MHz" Program="ws2812_test.hex" Auto_Load="false" Rst_enabled="true" Ext_Osc="true" Wdt_enabled="false" />
</item>

<item itemtype="Connector" uid="Connector-4" startpinid="WS2812-2-InPin" endpinid="Uno-1-6" pointList="-280,16,-312,16,-312,-208,-84,-208" />

</circuit>