MCU: ATmega32

Pouzdro: 40 pin PDIP

 1: PB0  XCK0  T0
 2: PB1  T1
 3: PB2  AIN0  INT2 
 4: PB3  AIN1  OC0 
 5: PB4  !SS
 6: PB5  MOSI
 7: PB6  MISO
 8: PB7  USCK
 9: Reset
10: Vcc
11: Gnd
12: XTAL2
13: XTAL1
14: PD0  RXD0
15: PD1  TXD0
16: PD2  INT0
17: PD3  INT1
18: PD4  OC1B
19: PD5  OC1A
20: PD6  ICP1
21: PD7  OC2A
22: PC0  SCL
23: PC1  SDA
24: PC2  TCK
25: PC3  TMS
26: PC4  TDO
27: PC5  TDI
28: PC6  TOSC1
29: PC7  TOSC2
30: AVCC
31: Gnd
32: AREF
33: PA7  ADC7
34: PA6  ADC6
35: PA5  ADC5
36: PA4  ADC4
37: PA3  ADC3
38: PA2  ADC2
39: PA1  ADC1
40: PA0  ADC0

Stručný popis:
Výkonný nízkopříkonový 8bitový AVR RISC mikrokontroler
32 KB ISP paměti FLASH s možností čtení během zápisu,
1 KB paměti EEPROM,
2 KB paměti SRAM,
32 vstupů/výstupů pro obecné použití,
32 pracovních registrů pro obecné použití,
rozhraní JTAG s funkcí boundary-scan, programování a ladění v cílové aplikace,
2x 8bitový a 1x 16bitový čítač/časovač s komparátorem,
vnitřní a vnější přerušení,
sériové rozhraní USART,
univerzální sériové rozhraní (USI) s detektorem začátku komunikace,
8kanálový 10bitový AD převodník,
nastavitelný časovač watchdog s vnitřním oscilátorem,
SPI sériové rozhraní,
5 softwarově nastavitelných módů úspory energie.
