<!DOCTYPE SimulIDE>

<!-- This file was generated by SimulIDE -->

<packageB name="74XX299" pins="18" width="4" height="11" background="" type="Logic" >

    <pin type="" xpos="-8" ypos="8" angle="180" length="8" id="DS0" label="DS0" /><!-- packagePin1 -->
    <pin type="" xpos="-8" ypos="16" angle="180" length="8" id="DS7" label="DS7" /><!-- packagePin2 -->
    <pin type="" xpos="-8" ypos="32" angle="180" length="8" id="S0" label="S0" /><!-- packagePin3 -->
    <pin type="" xpos="-8" ypos="40" angle="180" length="8" id="S1" label="S1" /><!-- packagePin4 -->
    <pin type="" xpos="-8" ypos="48" angle="180" length="8" id="CLK" label="CLK" /><!-- packagePin5 -->
    <pin type="inverted" xpos="-8" ypos="56" angle="180" length="8" id="!OE1" label="!OE1" /><!-- packagePin6 -->
    <pin type="inverted" xpos="-8" ypos="64" angle="180" length="8" id="!OE2" label="!OE2" /><!-- packagePin7 -->
    <pin type="inverted" xpos="-8" ypos="72" angle="180" length="8" id="!MR" label="!MR" /><!-- packagePin8 -->
    <pin type="" xpos="40" ypos="8" angle="0" length="8" id="Q0" label="Q0" /><!-- packagePin9 -->
    <pin type="" xpos="40" ypos="16" angle="0" length="8" id="Q7" label="Q7" /><!-- packagePin10 -->
    <pin type="" xpos="40" ypos="24" angle="0" length="8" id="IO0" label="IO0" /><!-- packagePin11 -->
    <pin type="" xpos="40" ypos="32" angle="0" length="8" id="IO1" label="IO1" /><!-- packagePin12 -->
    <pin type="" xpos="40" ypos="40" angle="0" length="8" id="IO2" label="IO2" /><!-- packagePin13 -->
    <pin type="" xpos="40" ypos="48" angle="0" length="8" id="IO3" label="IO3" /><!-- packagePin14 -->
    <pin type="" xpos="40" ypos="56" angle="0" length="8" id="IO4" label="IO4" /><!-- packagePin15 -->
    <pin type="" xpos="40" ypos="64" angle="0" length="8" id="IO5" label="IO5" /><!-- packagePin16 -->
    <pin type="" xpos="40" ypos="72" angle="0" length="8" id="IO6" label="IO6" /><!-- packagePin17 -->
    <pin type="" xpos="40" ypos="80" angle="0" length="8" id="IO7" label="IO7" /><!-- packagePin18 -->
    
</packageB>
